MARCA DA BOLLO  
 € 16,00

 

Alla
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
Assessorato dei Lavori Pubblici	
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche
Viale Trento, 69 – 09123 Cagliari	

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER
 COSTRUZIONE
 MODIFICA
DI UNO SBARRAMENTO DI CUI ALL’ART. 1 DELLA L.R. N° 12 DEL 31/10/2007

Il sottoscritto 	
 nato a _____________________ il _________________ residente a ____________________
 in via ______________________________ tel n.______________ fax n. _________________
in qualità di	
avente sede a ______________________ Via ________________________________ n. ____
codice fiscale __________________________ e partita iva ____________________________
CHIEDE
ai sensi dell’ art. 4 della L.R. n° 12 del 31/10/2007, l’AUTORIZZAZIONE alla   costruzione/modifica di uno sbarramento in località ___________________________________ nel comune di ____________________________.

LUOGO E DATA							FIRMA

_______________                                                                   _____________________	
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità che (barrare la casella corrispondente)
A) il progetto di fattibilità a firma dell’ing. _______________________ riguarda uno sbarramento classificato, ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato A alla L.R. 12/2007:
Tipologia I (Invasi e piccole dighe)
  A1  Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso fino a 10 mila metri cubi
  A2 Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso fino a 60 mila metri cubi
  B1  Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso compreso tra 60 mila e 100 mila metri cubi
  B2 Sbarramenti con altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100 mila metri cubi
  C  Sbarramenti con altezza fino a 15 metri con volume di invaso superiore a 100 mila metri cubi e fino a un milione di metri cubi
Tipologia II (Invasi per la laminazione delle piene)
  A  Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti fino a 6 metri ed invasi fino a 60 mila metri cubi
  B1  Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a 6 metri e con volume di invaso superiore a 60 mila  metri cubi e fino a 100 mila metri cubi
  B2  Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100 mila metri cubi
 C  Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a 15 metri con volume di invaso superiore a 100 mila metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi
Tipologia III (Traverse fluviali)
  A  Traverse con altezza fino a 6 metri e volume di invaso fino a 60 mila metri cubi
  B1  Traverse con altezza fino a 6 metri e volume di invaso superiore a 60 mila metri cubi e fino a 100 mila metri cubi
  B2  Traverse con altezza superiore a 6 metri  e fino a 15 metri e volume di invaso fino a 100 mila metri cubi
  C  Traverse con altezza fino a 15 metri con volume di invaso superiore a 100 mila metri cubi e fino a un milione di metri cubi
N B. 	l’altezza degli sbarramenti come sopra individuati è calcolata ai sensi della Legge 584/94 e si intende, per essa, "la differenza fra la quota del piano di coronamento (esclusi parapetti ed eventuali muri frangionde), ovvero del ciglio più elevato di sfioro nel caso di sbarramenti privi di coronamento, e quella del punto più depresso dei paramenti da individuare su una delle due linee di intersezione tra paramenti e piano di campagna".
B) ai sensi del D.P.R. n. 1363/1959
   lo sbarramento ha altezza non superiore a 10 metri e il volume di invaso non è superiore a 100 mila metri cubi;
   lo sbarramento ha altezza superiore a 10 metri e/o il volume di invaso è superiore a 100 mila metri cubi;
N B. 	L’altezza della diga ai sensi del DPR 1363/1959 come modificato dal DM 24 marzo 1982 è il dislivello tra la quota del piano di coronamento (esclusi parapetti ed eventuali muri frangionde) e quella del punto più basso della superficie di fondazione (escluse eventuali sottostrutture di tenuta).

Allegati:
1) PROGETTO DI FATTIBILITA’, in quattro copie cartacee e su supporto informatico georeferenziato (cd o dvd), CONTENENTE (art. 10 allegato A L.R. 12/2007):
a) la relazione tecnico-economica 
b) la corografia del bacino tributario in scala 1:25.000;
c) la planimetria generale di localizzazione dell’invaso in scala 1:10.000;
d) il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5.000;
e) la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall’invaso;
f) le sezioni significative dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
g) il piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia durante l’esecuzione dei lavori sia durante l’esercizio dell’invaso;
h) la relazione geologica ed idrogeologica, lo studio geostrutturale, la descrizione degli effetti sull’idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni;
i) la relazione geotecnica con le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali di costruzione degli sbarramenti;
l) la carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli elementi di interesse in riferimento alla soggiacenza dell’invaso;
m) la relazione idrologica e la relazione idraulica;
n) il calcolo preliminare strutturale dello sbarramento e delle opere accessorie;
o) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento;
p) il piano di approvvigionamento degli inerti e di destinazione dei materiali di risulta;
q) la bozza del Foglio condizioni per l’esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere.
2) ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO di importo pari a:
         € 100,00 (se lo sbarramento è di altezza fino ai 6 metri)
         € 300,00 (se lo sbarramento è di altezza superiore ai 6 metri)
3) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, ai fini della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla pagina seguente;

LUOGO E DATA							FIRMA

_______________                                                                   _____________________	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(D.P.R. 28.12.2000 n°445, art.46)

Il sottoscritto 	
 nato a _____________________ il _________________ residente a ____________________
 in via ______________________________________________________________________ in qualità di _________________________________________________________________ avente sede a ______________________ Via ________________________________ n. ____
consapevole della responsabilità penale cui può incorrere ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.01.2000 n. 445 in caso di dichiarazione mendace,

D I C H I A R A
 - 	che quanto dichiarato sul presente modulo di domanda corrisponde al vero;
 - 		che i documenti allegati alla presente istanza e prodotti in fotocopia, sono conformi all’originale;
-	di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della D.Lgs. 196/2003, in merito al trattamento dei dati personali;
-	di  autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

 LUOGO E DATA							FIRMA

_______________					_______________________________
(firma per esteso) (1)		

(1) Allegare copia fotostatica fronte/retro di un documento di identità in corso di
      validità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n° 445)